01/11/2021/14 **Załącznik nr 2 „Formularz asortymentowo-cenowy”**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj rękawic z opisem | j.m | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Uwagi i/lub numer katalogowy umożliwiający identyfikację produktu |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4\*5 | 7 | 8=6+VAT | 9 |
| 1 | **Rękawice nitrylowe, jednorazowe, niesterylne, bezpudrowe, rozmiar S, M, L, XL pakowane x 100 szt.**  - sklasyfikowane jako wyrób medyczny wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 w klasie I oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/425 w sprawie Środków Ochrony Indywidualnej w kategorii III  - na opakowaniu indywidualnym umieszczone informacje:  \* data ważności i numer serii  \* nazwa i adres producenta lub przedstawiciela  \* rozmiar rękawicy  \* znak CE  \* opis w języku polskim  - produkt zgodny z normami: (Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu na wezwanie Zamawiającego):  \* EN ISO 21420, zamawiający dopuszcza również zgodność z normą EN 420; \* EN 455 (1, 2, 3, 4)  \* EN ISO 374-5 i/lub normami równoważnymi ASTM F-1671 i/lub ISO 16604  \* EN ISO 374 – 1 min. Typ B i EN 16523-1,  - AQL<lub=1,5  - chlorowane od strony wewnętrznej  - mankiet równomiernie rolowany,  - powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców  - długość min. 240 mm, grubość palca min. 0,12mm, grubość na dłoni min. 0,08mm  - siła zrywu przed starzeniem min. 9N i po starzeniu min. 8N - potwierdzone raportem z badań producenta wg EN 455  - kolor obojętny, z wyjątkiem koloru czarnego  - bez zawartości: lateksu kauczuku naturalnego, tiuramów i tiazoli  - możliwość noszenia na prawej i lewej dłoni  - powierzchnia rękawic gładka bez zgrubień, pęcherzy i zanieczyszczeń mechanicznych | op | 1800 |  | zł | 8% | zł |  |
| 2 | **Rękawice nitrylowe do procedur wysokiego ryzyka, jednorazowe, niesterylne, bezpudrowe, rozmiar S, M, L, XL, pakowane x 50 szt.**  - sklasyfikowane jako wyrób medyczny wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 w klasie I oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/425 w sprawie Środków Ochrony Indywidualnej w kategorii III  - na opakowaniu indywidualnym umieszczone informacje:  \* data ważności i numer serii  \* nazwa i adres producenta lub przedstawiciela  \* rozmiar rękawicy  \* znak CE  \* opis w języku polskim  - produkt zgodny z normami: (Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu na wezwanie Zamawiającego):  \* EN ISO 21420, zamawiający dopuszcza również zgodność z normą EN 420; \* EN 455 (1, 2, 3, 4)  \* EN ISO 374-5 i/lub normami równoważnymi ASTM F-1671 i/lub ISO 16604  \* EN ISO 374 – 1 min. Typ B i EN 16523-1 (przebadane dla min. 3 substancji)  - AQL<lub=1,5  - chlorowane od strony wewnętrznej  - mankiet równomiernie rolowany,  - powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców  - długość min. 280 mm, grubość palca min. 0,20mm, grubość na dłoni min. 0,13mm, grubość na mankiecie min. 0,09 mm  - siła zrywu przed starzeniem min. 13N i po starzeniu min. 12N - potwierdzone raportem z badań producenta wg EN 455  - kolor obojętny, z wyjątkiem koloru czarnego  - bez zawartości: lateksu kauczuku naturalnego, tiuramów i tiazoli  - możliwość noszenia na prawej i lewej dłoni  - powierzchnia rękawic gładka bez zgrubień, pęcherzy i zanieczyszczeń mechanicznych | op | 10 | zł | zł | 8% | zł |  |
| 3 | **Rękawice nitrylowe, jednorazowe, niesterylne, bezpudrowe, rozmiar S, M, L, XL, pakowane x 200 szt**  - sklasyfikowane jako wyrób medyczny wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 w klasie I oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/425 w sprawie Środków Ochrony Indywidualnej w kategorii III  - na opakowaniu indywidualnym umieszczone informacje:  \* data ważności i numer serii  \* nazwa i adres producenta lub przedstawiciela  \* rozmiar rękawicy  \* znak CE  \* opis w języku polskim  - produkt zgodny z normami: (Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu na wezwanie Zamawiającego):  \* EN ISO 21420, zamawiający dopuszcza również zgodność z normą EN 420; \* EN 455 (1, 2, 3, 4)  \* EN ISO 374-5 i/lub normami równoważnymi ASTM F-1671 i/lub ISO 16604  \* EN ISO 374 – 1 min. Typ B i EN 16523-1,  - AQL<lub=1,0  - **możliwość wyciągania pojedynczo rękawic za mankiet**  - chlorowane od strony wewnętrznej  - mankiet równomiernie rolowany,  - powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców  - długość min. 240 mm, grubość palca min. 0,12mm, grubość na dłoni min. 0,08mm  - siła zrywu przed starzeniem min. 9N i po starzeniu min. 8N - potwierdzone raportem z badań producenta wg EN 455  - kolor obojętny, z wyjątkiem koloru czarnego  - bez zawartości: lateksu kauczuku naturalnego, tiuramów i tiazoli  - możliwość noszenia na prawej i lewej dłoni  - powierzchnia rękawic gładka bez zgrubień, pęcherzy i zanieczyszczeń mechanicznych | op | 10 | zł |  | 8% | zł |  |
| 4 | **Rękawice winylowe, jednorazowe, niesterylne, bezpudrowe, rozmiar S, M, L, XL, pakowane x 100 szt**  - sklasyfikowane jako wyrób medyczny wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 w klasie I oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/425 w sprawie Środków Ochrony Indywidualnej w kategorii III  - na opakowaniu indywidualnym umieszczone informacje:  \* data ważności i numer serii  \* nazwa i adres producenta lub przedstawiciela  \* rozmiar rękawicy  \* znak CE  \* opis w języku polskim  - produkt zgodny z normami: (Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu na wezwanie Zamawiającego):  \* EN ISO 21420, zamawiający dopuszcza również zgodność z normą EN 420  \* EN 455 (1, 2, 3, 4)  \* EN ISO 374-5 i/lub normami równoważnymi ASTM F-1671 i/lub ISO 16604  \* EN ISO 374 – 1 min. Typ C i EN 16523-1  - AQL<lub=1,5  - powierzchnia zewnętrzna gładka, wewnętrzna pokryta syntetycznym polimerem  - mankiet równomiernie rolowany  - długość min. 240 mm, grubość palca min. 0,10mm,  - kolor obojętny, z wyjątkiem koloru czarnego  - możliwość noszenia na prawej i lewej dłoni | op | 200 | zł | zł | 8% | zł |  |
| 5 | **Rękawice foliowe niesterylne pakowane x 100 sztuk**  - sklasyfikowane jako wyrób medyczny wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 w klasie I  - na opakowaniu indywidualnym umieszczone informacje:  \* data ważności i numer serii  \* nazwa i adres producenta lub przedstawiciela  \* rozmiar rękawicy  \* znak CE  \* opis w języku polskim  - przeźroczyste  - pasujące na lewą i prawą dłoń  - rozmiar uniwersalny | op | 30 | zł | zł | 8% | zł |  |
| SUMA | | | | | | | **zł** |  |